Seulanpingoituspalvelu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yritys: |  | Kontaktihenkilö: |  |
| Paikka: |  | Puh:nro: |  |
| Päivä: |  | E-mail: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Määrä | Kehyskoko  (esim. 940mm x 1130mm) | Seula  (esim. 43-80) | Väri  (Kelt vai Valk) | Seulatyyppi (jos muu kuin PET1500) | Kireys  (esim. 30 N.) | Kulma  (esim. 22,5 ast) | Lakkausohje  (mitat kehyksen ulkoreunoista)  (esim. alap.lakkaus 23cm, yläp.lakkaus 30cm, sivut 21cm +aukon koko 51,5cmx59,5cm) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Huom! Olkaa hyvä ja jättäkää vanha seulakangas kehykseen märästä väristä puhdistettuna.

Saatte parasta palvelua, kun täytätte kaavakkeen mahdollisimman tarkasti.